Jmenovitý výkon elektromotoru: 

Jmenovité otáčky elektromotoru:
Požadované výstupní otáčky:

Požadovaná trvanlivost:

volba 
Součinitel vnějších dynamických sil:

Průměr roztečné kružnice pastorku:

Střední měrná tuhost zubů:

Maximální vnější průměr skříně startéru:

Úhel profilu (záběru):

Součinitel výšky zubu:

1. týden

Minimální počet zubů bez podřezání:

Volba počtu zubů centrálního kola:

Návrhový převodový poměr:
Počet zubů satelitu:

Volba počtu zubů satelitu:

Převodový poměr:

Počet zubů korunového kola:

Volba počtu zubů korunového kola:

Počet satelitů:

Otáčky satelitu:

Procentuální odchylka sk. a požad. otáček:

skutečné otáčky:

Podmínka stejných osových vzdáleností:

Podmínka smontovatelnosti:

Dílčí poměrový převod:

2.týden 
Návrh modulu ozubení

modul ozubení:

volba modulu:
Výpočet roztečných kružnic

Průměr rozteční kružnice centrálního kola:

Průměr roztečné kružnice satelitů:

průměr roztečné krunice korunového kola:
Návrh šířky ozubení

Šířka centrálního kola:

Šířka satelitu:

Šířka korunového kola:
Výpočet základních parametrů ozubení
Rozteč 

Výška hlavy zubu:

Výška paty zubu:

Výška zubu:

Hlavová vůle:

Rozteč:

Tloušťka zubu (na roztečné kr.)

Šířka zubové mezery:

Poloměr zaoblení přechodové křivky:

Základní rozteč:

Centrální kolo 
Průměr roztečné kružnice 

Průměr základní kružnice

Průměr hlavové kružnice:

Průměr patní kružnice:

Průměr valivé kružnice:

Satelity 
Průměr roztečné kružnice 

Průměr základní kružnice

Průměr hlavové kružnice:

Průměr patní kružnice:

Průměr valivé kružnice:

Korunové kolo

Průměr roztečné kružnice 

Průměr základní kružnice

Průměr hlavové kružnice:

Průměr patní kružnice:

Průměr valivé kružnice:
Kontrola vůle mezi satelity: geometrická podmínka planetovky
Minimální vůle mezi satelity je zpravidla 1 až 2 mm
volím vůli:

Výpočet osové vzdálenosti:
Osová vzdálenost centrálního kola a satelitu:

Osová vzdálenost satelitu a korunového kola:

Součinitel záběru
centrální kolo - satelit

satelit - korunové kolo

Kontrola špičatosti

- involuta úhlu:
- korekce zubu:

- minimální tloušťka zubu na hlavové kružnici pro tvrdá kola:

Centrální kolo

- úhel profilu evolventy na hlavové kružnici:
- involuta úhlu pro bod na hlavové kružnici:

- tloušťka zubu na hlavové kružnici:

- kontrola meze špičatosti zubu:

Satelity 

- úhel profilu evolventy na hlavové kružnici:
- involuta úhlu pro bod na hlavové kružnici:

- tloušťka zubu na hlavové kružnici:

- kontrola meze špičatosti zubu:

Korunové kolo

- úhel profilu evolventy na hlavové kružnici:
- involuta úhlu pro bod na hlavové kružnici:

- tloušťka zubu na hlavové kružnici:

- kontrola meze špičatosti zubu:

Mez únavy v dotyku:

3. týden
1. Silové poměry v ozubení

- centrální kolo
- satelit 

Jmenovitý výkon v elektromotoru:

Vstupní kroutící moment:

Mez únavy v ohybu:
- centrální kolo

Kroutící moment na jeden satelit:

- satelit 
3. Stanovení součinitelů silových poměrů v ozubení

Obvodová síla na centrální kolo:

Součinitel vnějších dynamických sil:

Součinitel vnitřních dynamických sil:

Radiální síla na centrální kolo:

- stupeň přesnosti ozubení podle ISO:

Normálná síla na centrální kolo:
Silové působení na satelitu:
Silové působení na korunovém kole:

Silové působení na výstupním pastorku:

Součinitel nerovnoměrností zatížení zubů po šířce pro dotyk:

Výstupní kroutící moment:

- střední úchylka dotykové křivky:
- střední měrná tuhost zubů:

Síly na výstupu:

- pracovní šířka ozubení:

- střední obvodová síla:
- měrné zatížení: (min 100N/mm):

2. Volba materiálu kol a návrh tvrdosti na boku zubu
- výpočty centrálního kola a satelitů
- kola - litá ocel, povrchově kalené boky zubů, stupeň kvality ML
- tvrdost zubů se liší podle počtu cyklů, více zatížené kolo má tvrdost o 20-60 HB tvdší
Počet spoluzabírajících kol:

centrální kolo

- poměr rozložení zatížení po šířce ozubení:

satelit 
Počet zátěžových cyklů
- centrálního kola:

- satelitu:

Volba tvrdosti povrchu:

Součinitel nerovnoměrností zatížení zubů po šířce pro ohyb:

- výška zubu:

- poměr šířky a výšky zubu:

- exponent: 

Součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů:

Součinitel vlivu záběru profilu:

Součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů v dotyku:

- směrodatná obvodová síla v čelní rovině:

- úchylky čelní rozteče fpt: (tabulka A-36, 1150)

- centrálního kola:

- satelitu:

- úchylka základní rozteče:
- centrálního kola:
- satelitu:

- účinná úchylka základní roteče:

- snížení úchylky základní rozteče opotřebením při záběru: (obr 14-8a)
- pomocný součinitel:

4. týden
Součinitel spoluzabírajících kol:

Mechanické vlastnosti materiálu (str 1):

Součinitel mechanických vlastností materiálu (str 789, rce 14-15):

dle tabulky:
Součinitelé jednopárového záběru:
- minimální hodnoty:

- pro pasorek:

- pro kolo:
Součinitel sklonu zubů:

Součinitelé mazací vrstvy

- průměrná výška prvků profilu boků zubů:

- poloměr křivosti pastorku ve valivém bodě:

- poměr křivosti kola ve valivém bodě:

- redukovaný poloměr křivosti:

- průměrná relativní výška prvků zubů profilu boku zubů soukolí:

jeli R.z10 větší, než 4 μm pak..

Součinitel počtu cyklů:
Počet zátěžových cyklů
- centrálního kola:

- satelitu:

Součinitel tvrdosti podle Vickerse:

přepočet na Brinella:

pro HB.s větší než 470....

Součinitel velikosti (dle ISO):

Nominální napětí v dotyku:

Napětí v dotyku (s vlivy) pastorek:

Napětí v dotyku (s vlivy) satelit:

Bezpečnost v dotyku -pastorek:

Bezpečnost v dotyku -satelit: